1. 规约

采用Ethernet II协议传输

协议类型：0x8888（自定义）

每周波采样128点，每32点传输一包，每秒传输200包

二、示例

源地址前三字节固定00 24 81，后三字节为产品序列号后6位

0000 00 24 81 58 02 c1 00 24 81 80 00 14 88 88 80 00 .$.X.á.$........

目的地址 源地址 规约 采样

类型 点数（每周波）

0010 14 20 13 07 c6 12 02 03 00 00 05 00 00 00 fd ff . ..?.........y?

通 本 采样时刻 包序号 点1

道 包 （年月日时分秒） 通道1

数 点 采样值

数

0020 fd ff fe ff fd ff ff ff 2b 05 00 00 00 00 fd ff y?t?y???+.....y?

点1

通道2

采样值

0030 01 00 00 00 01 00 fe ff 52 04 01 00 00 00 00 00 ......t?R.......

0040 ff ff 00 00 00 00 fc ff 71 03 00 00 01 00 fe ff ??....ü?q.....t?

点1 点2

通道20 通道1

采样值 采样值

0050 fd ff ff ff fe ff fd ff 96 02 00 00 03 00 fd ff y???t?y?......y?

0060 fe ff 00 00 ff ff fe ff ae 01 ff ff 03 00 00 00 t?..??t??.??....

0070 01 00 fe ff fc ff fc ff cd 00 02 00 01 00 fe ff ..t?ü?ü?í.....t?

0080 ff ff fd ff 01 00 ff ff ec ff 00 00 ff ff ff ff ??y?..??ì?..????

0090 fe ff 00 00 01 00 fd ff 05 ff 00 00 00 00 02 00 t?....y?.?......

00a0 ff ff fe ff 02 00 ff ff 22 fe fe ff 02 00 fe ff ??t?..??"tt?..t?

00b0 00 00 00 00 fe ff ff ff 41 fd 01 00 01 00 fe ff ....t???Ay....t?

00c0 00 00 fe ff 04 00 01 00 60 fc 01 00 00 00 fd ff ..t?....`ü....y?

00d0 fe ff fe ff 02 00 fd ff 81 fb 01 00 02 00 fe ff t?t?..y?.?....t?

00e0 fe ff 00 00 02 00 fe ff aa fa 03 00 03 00 fe ff t?....t?aú....t?

00f0 00 00 ff ff 00 00 00 00 d7 f9 ff ff 00 00 fe ff ..??....×ù??..t?

0100 ff ff fe ff 04 00 ff ff 03 f9 fd ff 04 00 fe ff ??t?..??.ùy?..t?

0110 fe ff 01 00 02 00 ff ff 35 f8 00 00 00 00 fc ff t?....??5?....ü?

0120 ff ff 01 00 00 00 00 00 6e f7 01 00 02 00 01 00 ??......n÷......

0130 01 00 01 00 02 00 fe ff a1 f6 ff ff ff ff fe ff ......t???????t?

0140 00 00 00 00 fd ff fb ff da f5 fe ff 02 00 ff ff ....y???ú?t?..??

0150 ff ff fd ff 04 00 fe ff 24 f5 01 00 01 00 fc ff ??y?..t?$?....ü?